Procédure de sauvegarde du PC Toshiba
Démarrer le PC en choisissant le CD Linux Rescue CD
Clavier suisse :  	loadkeys fr_CH 	(loadkezs fr?CH) ou (choix 43)
Créer dossier comme point de montage du disque USB : 	mkdir /mnt/usb
Montage la partition 1 du disque USB (/dev/sdb1) dans le dossier (/mnt/usb) :	ntfs-3g  /dev/sdb1 /mnt/usb
Aller dans le dossier de sauvegarde du disque usb : 	cd /mnt/usb/backup
Lister les sauvegardes existantes :	ls -l
Créer un nouveau dossier pour la sauvegarde :	mkdir aaaa-mm-jj_Toshiba
Déplacement dans le nouveau dossier de sauvegarde : 	cd aaaa-mm-jj_Toshiba
Créer la sauvegarde de la partition 1 du disque dur (sda1) :	fsarchiver -j2 -s 4300 –z9 –v savefs sauvegarde.fsa /dev/sda1
	(partimage -z2 -o -d -b save /dev/sda1 sauvegarde.part)
Afficher des infos sur la sauvegarde :	fsarchiver archinfo sauvegarde.fsa
Redémarrage du pc :	reboot (ou halt)
Procédure de restauration du PC Toshiba
Démarrer le PC en choisissant le CD Linux Rescue CD
Clavier suisse : 	loadkeys fr_CH	(loadkeys fr?CH ou 43)
Créer dossier comme point de montage du disque USB : 	mkdir /mnt/usb
Montage la partition 1 du disque USB (/dev/sdb1) dans le dossier (/mnt/usb) :	ntfs-3g  /dev/sdb1 /mnt/usb
Aller dans le dossier de sauvegarde du disque usb : 	cd /mnt/usb/backup/
Lister les sauvegardes existantes :	ls -l
Aller dans le dossier de la sauvegarde à restaurer :	cd aaaa-mm-jj_Toshiba
Afficher les infos sur la sauvegarde :	fsarchiver archinfo sauvegarde.fsa
Restaurer la partition 1 du disque dure (sda1) depuis la sauvegarde :	fsarchiver restfs sauvegarde.fsa id=0,dest=/dev/sda1
	(partimage -b restore /dev/sda1  sauvegarde.part)
Redémarrage du pc :	reboot (ou halt)
Divers
Correspondance clavier en/ch : 	[-]=[/]   [']=[-]   [?]=[_]   [z]=[y]
Place disponible sur les partitions :	df -h
Lister les partitions :	fdisk p
infos sur les partitions :	fsarchiver probe simple
Désignation 'Linux' des partitions du PC Toshiba
/dev/sda1 :	windows (ntfs) 	= device a, partition 1
/dev/sdb1 :	disk usb (ntfs) 	= device b, partition 1